
Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Оцифровщик рентгеновских изображений

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Устройство цифровой радиографии (дигитайзер)
	Должно иметь описание не хуже:
Устройство цифровой радиографии (дигитайзер) представляет собой оборудование, предназначенное для сканирования рентгенограмм, сформированных на пластине изображения (IP), и является считывающим устройством системы компьютерной радиографии.
Основными функциями устройства для цифровой рентгенографии на основе восстанавливаемых люминофоров являются идентификация, захват, оцифровывание и обработка диагностических рентгенограмм человеческой анатомии и идентификации принадлежности рентгенограмм тому или иному пациенту.  Эта система обеспечивает обычную (плоскую) рентгеновскую съемку грудной клетки, брюшной полости, скелета, головы и прочих, а также контрастную рентгеновскую съемку и томографию канала спинного мозга, бронхиол, мочеполовой системы и прочих областей.
Особенности:
- Благодаря эффектам обработки цифрового изображения система позволяет создавать рентгеновские снимки, обладающие высоким диагностическим значением и простотой восприятия.
- Устройство обладает большой широтой для случайных рентгеновских лучей, поэтому с помощью этих лучей может быть получено большое количество диагностической информации.
- Устройство имеет высокую чувствительность, что позволяет уменьшить дозу рентгеновского излучения, воздействующего на пациента.
- Так как устройство обладает большой широтой и функцией автоматической регулировки чувствительности, небольшие изменения в рентгеновском излучении не влияют на качество рентгеновских снимков. Таким образом, постоянная плотность изображения может быть достигнута для всех рентгеновских снимков.
- Информация об излучении включает в себя данные пациента, анатомические области и меню экспонирования, которые могут быть выбраны на консоли, подключенной к устройству.
- Устройство обладает малой глубиной, что позволяет устанавливать его в относительно ограниченном пространстве.
Устройство для цифровой рентгенографии на основе восстанавливаемых люминофоров имеет возможность подключения к консоли, принтеру или подобным устройствам через сеть также позволяет использовать системы различных конфигураций.
Общие характеристики, должны иметь описание не хуже:
Цифровой настольный дигитайзер минимум с одним кассетным загрузчиком (система сканирования для обработки 5 форматов кассет 35 х 43см, 35 х 35см, 18 х 24 см, 24 х 30, 15 х 30 см).
Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник.
Вес – 39 кг.
Габариты (Ш x Г x В): 560 x 540 x 392 мм (22"x 21"x15").
Геометрическое разрешение 2 различных выбираемых типов: 5 пикселей и 10 пикселей / мм.
Время начала работы на экране: минимум 33 сек.
Контрастное разрешение – 12 бит/пиксель.
Доступные принадлежности:
Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10”x 12”, 8” x 10”, 24x30см, 18x24см, 15x30см
Доступно для использования с IP-кассетами:
Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10” x 12”, 8” x 10”, 24x30см, 18x24см, 15x30 см.
Должен поддерживать соединение DICOM 3.0.
Производительность:
47 кассет в час размером 35 x 43 см форматом 10 пикселей – 60 кассет форматом 5 пикселей.
54 кассет в час размером 35 x 35 см форматом 10 пикселей – 68 кассет форматом 5 пикселей.
Для общей радиологии система должна иметь 2 кассеты 35х43, 2 кассеты 24х30, 2 фосфорных пластины 35х43 и 2 фосфорных пластины 24х30.
Мощность обработки: до 73 пластин в час.
	1 шт.
	

	
	
	2
	Рабочая станция на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью
	Аппаратное обеспечение рабочей станции обработки изображений должна быть не хуже:
ПК для управления системой.
Программное обеспечение для обработки рентгеновских изображений на ПК:
Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0
Автоматическая и ручная обработка рентгеновских изображений
Инверсия (отрицательная / положительная)
Настройка параметров изображения (масданаабирование, контраст / яркость)
Автоматическая нормализация изображения
Ручное и автоматическое масданаабирование
Маркировка изменений плотности тканей
Возможность печати изображений разных пациентов на одном листе пленки
Форматы экспортированных и импортированных данных - DICOM 3.0
Русскоязычный пользовательский интерфейс.
Аппаратное обеспечение обработки изображений:
- персональный компьютер с процессором Intel Core i3 - жесткий диск (HD) - 512 ГБ - оперативная память - 2 ГБ - диск 16X CD-RW и DVD-RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows
ЖК-монитор - 17".
	1 шт.
	

	
	
	3
	Монитор для рабочей станции
	Должен иметь описание не хуже:
Жидкокристаллический дисплей - 17 "

	1 шт.
	

	
	
	4
	Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений
	Должны иметь описание не хуже:
Пластина гибкая для медицинских радиологических изображений размером 24х30 см.
	2 шт.
	

	
	
	5
	Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений
	Должны иметь описание не хуже:
Пластина гибкая для медицинских радиологических изображений размером 35х43 см.
	2 шт.
	

	
	
	6
	Кассеты для гибких пластин
	Должны иметь описание не хуже:
Кассета для гибкой пластины размером 35х43 см.
	2 шт.
	

	
	
	7
	Кассеты для гибких пластин
	Должны иметь описание не хуже:
Кассета для гибкой пластины размером 24х30 см.
	2 шт.
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования по электрообеспечению. 
· Напряжение: ~ 380В ± 10%,
· Кратность фазы: трехфазная сеть
· Частота сети : 50 Гц
· Условия эксплуатации. 
Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С 
Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. 

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: конечный получатель

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	[bookmark: _GoBack]90 календарных дней с даты заключения договора
 Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау,  ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1.

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в данаате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Так же, необходимо чтобы оцифровщик был совместим с рентген аппаратом Apollo 2009г. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия.




			
				

